Материально-техническое обеспечение 
Центра естественно-научного и технического профилей «Точка роста» 
МБОУ «Глинищевская СОШ»

Цифровая лаборатория по биологии (ученическая)    4 шт
Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. 
Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: 
Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% 
Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк 
Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 
Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 
Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +40 Аксессуары: 
Кабель USB соединительный 
Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 
Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 
Цифровая видеокамера с металлическим штативом, разрешение не менее 0,3 Мпикс 
Программное обеспечение 
Методические рекомендации не менее 30 работ 
Упаковка 

Цифровая лаборатория по химии (ученическая) 4
	Обеспечивает выполнение лабораторных работ по химии на уроках в основной школе и проектно-исследовательской деятельности учащихся. Комплектация: 
Беспроводной мультидатчик по химии с 4-мя встроенными датчиками: Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 
Датчик высокой температуры (термопарный) с диапазоном измерения не уже чем от -100 до +900С 
Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 
Датчик температуры платиновый с диапазоном измерения не уже чем от -30 до +120C 
Отдельные датчики: 
Датчик оптической плотности 525 нм 
Аксессуары: Кабель USB соединительный
Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB 
Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 
Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 
Набор лабораторной оснастки 
Программное обеспечение 
Методические рекомендации не менее 40 работ 
Наличие русскоязычного сайта поддержки 
[bookmark: _GoBack]Наличие видеороликов.



Цифровая лаборатория по физике (ученическая) 4шт
Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. 
Комплектация:
 Беспроводной мультидатчик по физике с 6-ю встроенными датчиками: 
Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до 120С 
Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 500 кПа 
Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -80 до 80 мТл 
Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В ; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В 
Датчик тока не уже чем от -1 до +1А 
Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g 
Отдельные устройства: USB осциллограф не менее 2 канала, +/-100В 
Аксессуары: 
Кабель USB соединительный Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB 
Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 
Конструктор для проведения экспериментов 
Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 
Программное обеспечение
 Методические рекомендации (40 работ) 
Наличие русскоязычного сайта поддержки 
Наличие видеороликов. 

Ноутбук 
Жесткая, неотключаемая клавиатура: наличие; 
Русская раскладка клавиатуры: наличие; 
Диагональ экрана: не менее 15,6 дюймов;
 Разрешение экрана: не менее 1920х1080 пикселей; 
Количество ядер процессора: не менее 4; 
Количество потоков: не менее 8; 
Базовая тактовая частота процессора: не менее 1 ГГц;
 Максимальная тактовая частота процессора: не менее 2,5 ГГц; 
Кэш-память процессора: не менее 6 Мбайт; 
Объем установленной оперативной памяти: не менее 8 Гбайт;
 Объем поддерживаемой оперативной памяти (для возможности расширения): не менее 24 Гбайт; Объем накопителя SSD: не менее 240 Гбайт; 
Время автономной работы от батареи: не менее 6 часов; 
Вес ноутбука с установленным аккумулятором: не более 1,8 кг; 
Внешний интерфейс USB стандарта не ниже 3.0: не менее трех свободных; 
Внешний интерфейс LAN (использование переходников не предусмотрено): наличие; 
Наличие модулей и интерфейсов (использование переходников не предусмотрено): VGA, HDMI; Беспроводная связь Wi-Fi: наличие с поддержкой стандарта IEEE 802.11n или современнее; Web-камера: наличие; 
Манипулятор "мышь": наличие; 
Предустановленная операционная система с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений: 

Цифровая лаборатория по физиологии  1шт
Обеспечивает проведение исследования по функционированию человеческого организма. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физиологии с 5-ю встроенными датчиками: 
Датчик артериального давления (0…250 мм рт. ст.) 
Датчик пульса с диапазоном измерения не уже чем от 30 до 200 уд/мин 
Датчик температуры тела с диапазоном измерения не уже чем от +25 до +40С 
Датчик частоты дыхания с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 100 циклов/мин 
Датчик ускорения с показателями ±2 g; ±4 g; ±8 g Отдельные устройства: 
Датчик ЭКГ с диапазоном измерения не уже чем от -300 до +300 мВ) 
Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 
Датчик силомер с диапазоном измерения не уже чем от -40 до 40 Н 
Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк 
Аксессуары: 
Кабель USB соединительный 
Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 
Конструктор для проведения экспериментов 
Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 
Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 20 работ 
Наличие русскоязычного сайта поддержки 
Наличие видеороликов. 

Цифровая лаборатория по экологии  1шт
Обеспечивает проведение учебного экологического мониторинга инструментальными методами. Набор применяется при изучении экологии, биологии, химии, географии и природоведения, а также для индивидуальных исследования и проектной деятельности школьников. 
Комплектация: Беспроводной мультидатчик по экологическому мониторингу с 8-ю встроенными датчиками: 
Датчик нитрат-ионов 
Датчик хлорид-ионов 
Датчик рН с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 14 pH 
Датчик влажности с диапазоном измерения 0…100% 
Датчик освещенности с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 180000 лк 
Датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +140С
 Датчик электропроводимости с диапазонами измерения не уже чем от 0 до 200 мкСм; от 0 до 2000 мкСм; от 0 до 20000 мкСм 
Датчик температуры окружающей среды с диапазоном измерения не уже чем от -20 до +50С Отдельные датчики: 
Датчик звука с функцией интегрирования с диапазоном измерения частот не менее чем от 50 Гц до 8 кГц;
Датчик влажности почвы с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 50% Датчик кислорода с диапазоном измерения от 0 до 100% 
Датчик оптической плотности 525 нм 
Датчик оптической плотности 470 нм 
Датчик турбидиметр с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 200 NTU 
Датчик окиси углерода с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 1000 ppm 
Аксессуары: Кабель USB соединительный (2 шт.) 
Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB 
Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 
Стержень для закрепления датчиков в штативе 
Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 
Программное обеспечение Методические рекомендации не менее 20 работ 
Упаковка 
Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 

Микроскоп цифровой  1шт
Тип микроскопа: биологический 
Насадка микроскопа: монокулярная 
Назначение: лабораторный Метод исследования: светлое поле 
Материал оптики: оптическое стекло 
Увеличение микроскопа, крат: 64 — 1280 
Окуляры: WF16x 
Объективы: 4х, 10х, 40хs (подпружиненный) 
Револьверная головка: на 3 объектива 
Тип подсветки: зеркало или светодиод 
Расположение подсветки: верхняя и нижняя 
Материал корпуса: металл Предметный столик, мм: 90 
Источник питания: 220 В/50 Гц 
Число мегапикселей: 1 

Набор ОГЭ по химии  1шт
В набор входят весы лабораторные электронные 200 г, спиртовка лабораторная, воронка коническая, палочка стеклянная, пробирка ПХ-14 (10 штук), стакан высокий с носиком ВН-50 с меткой (2 штуки), цилиндр измерительный 2-50-2 (стеклянный, с притертой крышкой), штатив для пробирок на 10 гнёзд, зажим пробирочный, шпатель-ложечка (3 штуки), набор флаконов для хранения растворов и реактивов (объем флакона 100 мл - 5 комплектов по 6 штук, объем флакона 30 мл - 10 комплектов по 6 штук), цилиндр измерительный с носиком 1-500 (2 штуки), стакан высокий 500 мл (3 штуки), набор ершей для мытья посуды (ерш для мытья пробирок - 3 штуки, ерш для мытья колб - 3 штуки), халат белый х/б (2 штуки), перчатки резиновые химические стойкие (2 штуки), очки защитные, фильтры бумажные (100 штук), горючее для спиртовок (0,33 л).
 В состав набор входят реактивы: алюминий, железо, соляная кислота, метилоранж, фенолфталеин, аммиак, пероксид водорода, нитрат серебра и другие; в общей сложности - 44 различных веществ, используемых для составления комплектов реактивов при проведении экзаменационных экспериментов по курсу школьной химии. 











